Origine du firmware et version

ATTENTION :
Le fichier FWR801.bin doit être obligatoirement installé sur la carte SD la camera.

Source site web suntek :
 
Nom du fichier : FWR801.bin
Version : Aug 24 2016,13:52:20

Correspond aux cameras avec une télécommande à 15 boutons.


Procédure de mise à jour :
 
- Vérifiez que les piles sont bonnes. Il ne doit pas y avoir de coupure pendant la mise à jour au risque de rendre l'appareil inutilisable.
- Copier le fichier FWR801.bin sur la carte SD.
- Insérer la carte dans la caméra.
- Allumer la caméra en mode "test".
- La led rouge clignote et l'écran reste noir jusqu'au redémarrage de l'appareil : c'est normal : surtout ne touchez à rien et laissez finir l'initialisation.
- Eteindre l'appareil et retirer la carte SD.
- Effacer le fichier FWR801.bin de la carte SD, sinon, la caméra va réinitialiser le firmware à chaque allumage.
- Replacer la carte SD dans l'appareil, il est fin prêt avec la nouveau firmware installé.

